 采购项目内容及商务要求
一、项目概述
为进一步规范实验室化学废弃物处理相关工作，根据2025年工作安排，拟对四川轻化工大学汇东校区、李白河校区和宜宾校区的实验室化学废弃物处理服务进行采购。

★二、采购标的

	标的号
	标的名称
	服务期限
	备注

	1
	2025年实验室化学废弃物处置服务采购项目
	自合同签订之日起至2026年9月31日或在服务时限内，转运金额已达到预算金额时，则合同终止。
	


三、服务内容及要求

1、拟处理的实验室化学废弃物清单

	废物类别
	废物代码
	废物名称
	形态
	控制价

（元/kg）
	包装方式

	HW49
	900-999-49
	剧毒类

过期化学品
	固态、液态
	855.00
	箱装

	HW49
	900-999-49
	高毒类

过期化学品
	固态、液态
	570.00
	箱装

	HW49
	900-999-49
	不明过期化学品
	固态、液态
	200.00
	箱装

	HW49
	900-999-49
	低毒、一般类

过期化学品
	固态、液态
	20.00
	箱装

	HW49
	900-047-49
	有机、无机类

实验室废液
	液态
	8.00
	桶装

	HW49
	900-041-49
	沾染物
	固态
	8.00
	箱装


★2、服务要求

	序号
	待处理实验室化学废弃物的包装要求

	1
	液体、半固态危险废物采用密封桶包装，包装桶不能有破损。包装桶的材质为钢、铁或高密度塑料，选用的包装容器不能与所装的危险废物发生化学反应。所装液态物质的液面须距桶盖10cm，废液与桶的总重量不能超过200公斤。

	2
	对于一般性、化学性质相对稳定的固体、半固体（含水率低且不产生明显滴漏）的危险废物可采用中度强度以上的无破损的塑料编制袋进行包装。装袋完毕，封口严实。每袋总重量不超过50公斤。

	3
	危险废物包装完成后，须按要求填写完整危险废物标签内容，并在其包装物上粘贴完好。

	4
	对于高腐蚀性的危险废物必须选用耐腐蚀性强的包装材质，口盖必须封闭严密。

	5
	对于易燃易爆的危险废物必须选用气密性、抗爆性能良好的包装材质。


★3、运输要求

（1）在整个危险废物转移过程中，必须严格执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写和运行电子联单，确保废物来源、去向、数量等信息可追溯。

（2）若危险废物需要转移到所在省份以外的设施进行处置，必须事先向移出地省级生态环境主管部门提出申请，并获得批准后方可转移。

（3）化学废弃物运转单位必须符合《危险废物转移联单管理办法》、《危险化学品安全管理条例》及相关标准和技术规范等的要求，具有相关资质，并在提供运输服务的同时向采购人提交运输单位的车辆由交通部门颁发《道路运输经营许可证》影印件，且证件注明“危险货物运输”类别，提供运输人员的《危险货物运输从业资格证》影印件。
★四、商务要求
1、服务期限：自合同签订之日起至2026年9月31日或在服务时限内，转运金额已达到预算金额时，则合同终止。
2、服务地点：四川轻化工大学汇东校区 、李白河校区、宜宾校区中采购人指定的实验室化学废弃物暂存地点。
3、服务方式：合同期限内，供应商应按业主要求，定期上门转运废弃物，不限次数。

4、报价要求：供应商以单价总体下浮率进行报价，单价总体下浮率最高者（单价最低）为成交供应商。供应商报价包装费、装车费、运费、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他所有费用均应包含在报价中。

5、结算及付款方式：按实结算，单项最终结算价=单项实际处理重量×（1-单项最后下浮率），最终结算价为所有单项最终结算价之和。供应商按时、按要求处理废弃物，采购人监督人（3人及以上）核查合格后，一次性付清当批次全款。在服务时限内，转运金额已达预算时，未处理的化学品废弃物本次则不做处理。

6、在废物处置过程中的安全责任及环保问题由成交供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担发生安全事故及由于处置不当引发的任何环境问题而产生的任何费用。成交供应商到采购人各校区履行合同时，进校人员的工作安全、设备及车辆的运行安全责任全部由成交供应商负责。
7、验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件和根据《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》的要求验收。

8、其他事宜：其他未尽事宜由采购人与成交供应商双方在采购合同中详细约定。
说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，供应商如不满足将作无效响应处理。
